Signal

Definition: Ein Signal ist die physikalische Darstellung von Nachrichten oder Daten. 1) nach Deutschen Institut für Normung DIN

Analoges Signal

Definition: Ein analoges Signal kann kontinuierlich jeden beliebige Werte zwischen einem Minimum und einem Maximum annehmen.

Beispiel einer Sinus-Schwingung

Sinus Schwingung Das gezeigte Bild ist ein „sinusförmiger Spannungsverlauf“, dh die Spannung verläuft über die Zeit gemäß den Sinuswerten beim durchlaufen eines Kreises. Die maximale Spannung (positiv bzw. negativ) wird auch Amplitude A genannt. Die „Geschwindigkeit“ mit der einmal alle Sinuswerte durchlaufen werden, nennt man Frequenz f. Die Periodendauer T gibt an, wie viel Zeit für einen vollständigen Umlauf des Kreises benötigt wird. Je schneller der Kreis umlaufen wird, umso höher ist die Frequenz f und umso kürzer die Zeit T.

Frequenz
<m> f=1/T </m>
<m> T=1/f </m>
mit T der Periodendauer in [s] und f der Frequenz in [Hz] (<m>1/s</m>)

Übung 1: Analoge Signale (Frequenz, Amplitude, Periodendauer)

a) Lesen Sie in der Skizze die Periodendauer T ab und errechnen Sie daraus die Frequenz f. Bestimmen Sie die Amplitude A.

Beispiel 1:

Signal 1

Größe	Zahlenwert
T =
f =
A =

Beispiel 2:

Signal 2

Größe	Zahlenwert
T =
f =
A =

Lautsprechersignal In der Realität kommen selten reine Sinusschwingung vor. Meist handelt es sich um ein „Gemisch“ unterschiedlicher Frequenzen. Man kann sich dieses Gemisch als die Summe einzelner sinusförmiger Schwingungen mit unterschiedlichen Amplituden vorstellen. Das folgende Bild stellt ein solches Gemisch dar, welches man beispielsweise an einem Lautsprecher als Spannungsverlauf aufzeichnen könnte.

Defnition: Digitales Signal

Ein digitales Signal kann nur zu diskreten 2) bestimmen Zeitpunkten, quantisierte 3) festgelegte Werte zwischen einem Minimum und einem Maximum annehmen.

Beispiel: Digitales Signal mit Kenngrößen

Das digitales Signal kann nach der Schrittdauer TS seinen Kennzustand ändern. Die Zeitspanne, während der das Signal sich nicht ändert, ist der Kennabschnitt KA. In diesem Beispiel sind genau zwei Kennzustände zulässig. Ein solches Signal nennt man binär4) binär: zweiwertig . Die möglichen Informationen 0 und 1 haben die Einheit Bit (binary digit).

Schrittrate
<m> v_S = 1/T </m>
mit der Schrittrate vS in [Bd] Schritt pro Sekunde
und der Schrittdauer TS in [s]

Informationsgehalt

Definition: Der Informationsgehalt einer Datenmenge wird in der Maßeinheit Bit (binary digit) angegeben. Ein Bit kann die Werte 0 oder 1 annehmen. Ein Bit kann aus der Anzahl der Kennzustände errechnet werden:

Informationsgehalt
<m> b = ld (n) = {log (n)} / {log (2)}</m>5) ld: Logarithmus dualis; Zweierlogarithmus oder Logarithmus zur Basis 2
mit Anzahl Bit b in [Bit]
und Anzahl der Kennzustände n