Signal

Definition: Ein Signal ist die physikalische Darstellung von Nachrichten oder Daten. 1) nach Deutschen Institut für Normung DIN

Analoges Signal

Definition: Ein analoges Signal kann kontinuierlich jeden beliebige Werte zwischen einem Minimum und einem Maximum annehmen.

Beispiel einer Sinus-Schwingung

Sinus Schwingung Das gezeigte Bild ist ein „sinusförmiger Spannungsverlauf“, dh die Spannung verläuft über die Zeit gemäß den Sinuswerten beim durchlaufen eines Kreises. Die maximale Spannung (positiv bzw. negativ) wird auch Amplitude A genannt. Die „Geschwindigkeit“ mit der einmal alle Sinuswerte durchlaufen werden, nennt man Frequenz f. Die Periodendauer T gibt an, wie viel Zeit für einen vollständigen Umlauf des Kreises benötigt wird. Je schneller der Kreis umlaufen wird, umso höher ist die Frequenz f und umso kürzer die Zeit T.

Frequenz
<m> f=1/T </m>
<m> T=1/f </m>
mit T der Periodendauer in [s] und f der Frequenz in [Hz] (<m>1/s</m>)

Übung 1: Analoge Signale (Frequenz, Amplitude, Periodendauer)

Lesen Sie in der Skizze die Periodendauer T ab und errechnen Sie daraus die Frequenz f. Bestimmen Sie die Amplitude A.

Beispiel 1:

Signal 1

Größe	Zahlenwert
T =
f =
A =

Beispiel 2:

Signal 2

Größe	Zahlenwert
T =
f =
A =

In der Realität kommen selten reine Sinusschwingungen vor. Meist handelt es sich um ein „Gemisch“ unterschiedlicher Frequenzen. Man kann sich dieses Gemisch als die Summe einzelner sinusförmiger Schwingungen mit unterschiedlichen Amplituden vorstellen. Das folgende Bild stellt ein solches Gemisch dar, welches man beispielsweise an einem Lautsprecher als Spannungsverlauf aufzeichnen könnte.

Lautsprechersignal

Defnition: Digitales Signal

Ein digitales Signal kann nur zu diskreten 2) bestimmen Zeitpunkten, quantisierte 3) festgelegte Werte zwischen einem Minimum und einem Maximum annehmen.

Beispiel: Digitales Signal mit Kenngrößen

Das digitales Signal kann nach der Schrittdauer TS seinen Kennzustand ändern. Die Zeitspanne, während der das Signal sich nicht ändert, ist der Kennabschnitt KA. In diesem Beispiel sind genau zwei Kennzustände zulässig. Ein solches Signal nennt man binär4) binär: zweiwertig . Die möglichen Informationen 0 und 1 haben die Einheit Bit (binary digit).

Schrittrate
<m> v_S = 1/T </m>
mit der Schrittrate vS in [Bd] Schritt pro Sekunde
und der Schrittdauer TS in [s]

Informationsgehalt

Definition: Der Informationsgehalt einer Datenmenge wird in der Maßeinheit Bit (binary digit) angegeben. Ein Bit kann die Werte 0 oder 1 annehmen. Ein Bit kann aus der Anzahl der Kennzustände errechnet werden:

Informationsgehalt
<m>b = ld (n) = {log (n)} / {log (2)} </m>
mit Anzahl Bit b in [Bit/Schritt]
und Anzahl der Kennzustände n

5) ld: Logarithmus dualis; Zweierlogarithmus oder Logarithmus zur Basis 2

Übertragungsrate

Definition: Die Übertragungsrate ist die Anzahl von Bits pro Schrittdauer TS.

Übertragungsrate
<m>v_D = {b} / {T_S} </m>
mit der Übertragunsrate vD in [<m>Bit/s</m>]
mit der Anzahl Bit b in [<m>Bit/Schritt</m>]
und der Schrittdauer TS in [s]

Übung 2: Digitale Signale (Kennzustände, Schrittrate)

Signal A

Signal B

a) Wie viele Kennzustände haben die Signale?

b) Lesen Sie die Schrittdauer TS ab.

c) Errechnen Sie die Schrittrate vS.

d) Wie viele Zustandsänderungen wären bei den folgenden Schrittdauern TS in einer Sekunde möglich?

Schrittdauer TS	Zustandsänderungen
0,0005s
0,01s
25 ms

e) Gegeben ist vS = 0,2 Bd und folgende Bitfolge: 0011000101001 bei b=2.

Zeichnen Sie das Signal in ein geeignetes Raster.

Wie groß ist die Schrittdauer?

Übung 3: Digitale Signale (Kennzustände, Informationsgehalt, Schrittrate, Übertragungsrate)

a) Zeichnen Sie die gegebene Bitfolge als binär, quaternär und oktonär codiertes Signal. Die Bitfolge 011010010111 soll binär, quaternär und oktonär codiert werden.

Raster Informationsgehalt

b) Worin unterscheiden sich die drei Signale?

Übung 4: Zusammenfassung digitale Signale (Kennzustände, Informationsgehalt, Schrittrate, Übertragungsrate)

a) Die maximale Schrittrate der betrachten Signale beträgt 2,4 kBaud. Welche Übertragungsraten liegen vor, wenn 2, 4, 8 oder 1024 Kennzustände verwendet werden?

Kennzustände	Schrittrate
2
4
8
1024

b) Wie ändert sich die Schrittrate, wenn die Anzahl der Kennzustände erhöht wird?

c) Wie viele Bit werden pro Schritt benötigt, wenn bei einer Schrittrate von 1kBd in 2 Sekunden 4000 Bit übertragen werden sollen?

d) Es sollen 80.000 Bit bei oktonärer Codierung übertragen werden. Wie lange dauert dies bei einer Schrittdauer von 0,001s? Und wie groß ist die Übertragungsrate?