Auf- und Abbau von ISDN-Verbindungen

Die folgenden Bilder1) Quelle: TU Ilmenau. Datum 15.10.08 zeigen exemplarisch den Verbindungsauf- bzw. abbau über zwei Vermittungsanlagen 2) VSt: Vermittlungstellen hinweg. Auf der gerufenen Seite befinden sich hierbei zwei Endgeräte B1 und B2, die den Call potentiell annehmen könnten. Allerdings kann nur genau ein Geräte (hier B2) den Call tatsächlich annehmen. Das andere Gerät muss daraufhin die Verbindung zu sich kontrolliert wieder abbauen.

Verbindungsaufbau

Verbindungsaufbau

Nachricht	Bedeutung
SETUP
SETUP ACK
INFO
ALERT
CONN
CONN ACK
REL
REL COM

Verbindungsabbau

Verbindungsabbau

Nachricht	Bedeutung
DISC
REL
REL COM