IPv4-Adressierung

Aufbau der Adressen

Die logische Adressierung nach dem IPv4-Protokoll verwendet 4 Byte lange Adressen, die jeweils mit Punkten von einander getrennt werden. Zur besseren Lesbarkeit werden die einzelnen Bytes als Dezimalzahlen dargestellt. Eine IPv4-Adresse besteht aus den folgenden Komponenten:

Netzanteil

Hostanteil (Maschinenanteil)

Über die sogenannte Netzmaske werden diese beiden Anteile von einander getrennt.

Beispiel: 1

192.168.0.15 Netzmaske 24

oder in der Kurzschreibweise:

192.168.0.15/24

Dies bedeutet, dass die ersten 24 Bits (also die ersten drei Bytes, da 3×8 Bits = 24 Bits) den Netzanteil angeben. Damit ergibt sich die Netzadresse unter der das gesamte Netz erreicht werden kann wie folgt:

192.168.0.0

Regel für Netzadresse

Um die Netzadresse zu ermitteln, setzt man alle Bits zu Null, die NICHT zum Netzanteil gehören.

Beispeil : 2

191.168.100.20/20

⇒ 20 Bits für das Netz

Byte 1 und Byte 2 sowie 4 weitere Bits des dritten Okettes gehören zum Netzanteil.

100 dezimal = 0110 0100 dual ⇒ 0110 0000 gehört zum Netz ⇒ 64+32 = 96 dezimal

Netzadresse: 191.168.96.0

Aufgabe 1: Netzadressen

Bestimmen Sie die jeweilige Netzadressen in denen die angegebenen Adressen liegen!

172.168.19.205/21

88.168.19.45/15

192.168.100.80/18

Übungen

Klassenweise IP-Adressierung

Vervollständigen Sie die folgende Tabelle. Sie sollen damit etwas mehr Übung bei der Umwandlung von binären Zahlen in Dezimalzahlen bekommen.

Binär	128	64	32	16	8	4	2	1	Dezimal
1100 1100
1010 1010
1110 0011
1011 0011
0011 0101

Vervollständigen Sie die folgende Tabelle. Sie sollen dabei etwas mehr Übung bei der Umwandlung von Dezimalzahlen in binäre Zahlen bekommen.

Dezimal	128	64	32	16	8	4	2	1	Kontrolle
48
222
119
135
60

Geben Sie die Adresse 145.32.59.24 binär an und geben Sie die Klasse an, in der die Adresse liegt:

Geben Sie die Adresse 200.42.129.16 binär an und geben Sie die Klasse an, in der die Adresse liegt.

Geben Sie die Adresse 14.82.19.54 binär an und geben Sie die Klasse an, in der die Adresse liegt:

Übungen zu Teilnetzen

Übung Teilnetze 1

Angenommen, Sie haben den Adressblock 132.45.0.0/16 zugewiesen bekommen und müssen 8 Teilnetze anlegen.

Wie viele binäre Ziffern benötigen Sie, um acht Teilnetze zu definieren.

Geben Sie das erweiterte Netzwerkpräfix an, mit dem Sie acht Teilnetze erzeugen können.

Geben Sie die Teilnetze in binärer Form und in Dezimalpunkt-Schreibweise an:

Teilnetz	Dual	Dezimal
Basis
0
1
2
3
4
5
6
7

Geben Sie die ersten beiden Rechneradressen an, den Teilnetz Nummer drei (132.45.96.0/19) hat. Sowie die letzte Rechneradresse an.

Rechner	Dual	Dezimal
Teilnetz 4
Rechner #1
Rechner #2
Rechner #last

Geben Sie die Broadcast-Adresse für Teilnetz Nummer drei (132.45.96.0/19) an:

Wieviele Rechneradressen liegen in einem der Teilnetze?

Übung Teilnetze 2

Angenommen, Sie haben den Adressblock 200.35.1.0/24 zugewiesen bekommen. Geben Sie ein Netzwerkpräfix an, mit dem Sie 20 Rechner pro Teilnetz anlegen können:

Geben Sie die maximale Anzahl Rechner in jedem Teilnetz an:

Welche maximale Anzahl von Teilnetzen kann definiert werden:

Geben Sie die Teilnetze von 200.35.1.0/24 in binärer Form und in Dezimalpunkt-Schreibweise an:

Teilnetz	Dual	Dezimal
Basis
0
1
2
3
4
5
6
7

Geben Sie den Bereich der Rechneradressen an, der Teilnetz Nummer sechs (200.35.1.192/27) zugewiesen werden kann:

Rechner	Dual	Dezimal
Teilnetz 7
Rechner #1
Rechner #2
Rechner #20
Rechner #30

Geben Sie die Broadcast-Adresse für das Teilnetz 200.35.1.192/27 an: