Mobilfunk

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über existierende Mobilfunktechniken.

Gen.	Technik	Bedeutung der Abkürzung	Einführung	Frequenzband in MHz	Spez. Datenübertrag-ungstechnik	Bitrate Downlink (theor.)	Bitrate Uplink (theor.)
2G	GSM	Global System for Mobile Communications	1982 (Entwicklung) 1992 (Regelbetrieb)	D-Netz: 890-915 (Up) 935-960 (Down) E-Netz: 1710-1785 (Up) 1805-1880 (Down)	Leitungsvermittelt (CSD Circuit Switched date)	9,6 kBit/s	9,6 kBit/s
2.5G	GPRS	General Packet Radio Service	2001	s. GSM	Verbindungslos + Paketorientiert	62,4 kBit/s	31,2 kBit/s
2.75G	EDGE	Enhanced Data Rates for GSM Evolution	2006-2008	s. GSM	Paketvermittelt	236,8 kBit/s	118,4 kBit/s
3G	UMTS	Universal Mobile Telecommunications System	2000 (Entwicklung) 2004 (Regelbetrieb)	FDD: 1920-1980 (Up) 2110-2170 (Down) TDM: 1900-1920 (Up) 2010-2025 (Down) (450, 950, 1800, 2100)	Paket-/Codevermittelt WCDMA (Wideband Code Division Multiplex Access)	384 kBit/s	128 kBit/s
3.5G	HSDPA HSUPA	High Speed Downlink Packet Access / High Speed Uplink Packet Access	2005	s. UMTS	s. UMTS	7,2 Mbit/s	5,8 Mbit/s
3.9G	LTE	Long Term Evolution	2010 (zunächst nur als Breitband-Internetzugang) 2012 (Regelbetrieb)	800	Downlink OFDM (Orthogonales Frequencey Division Multiplex) Uplink SC-FDMA (Single Carrier Frequencey Division Multiplex)	300 Mbit/s	75 Mbit/s
4G	NGMN / LTE Advanced	Next Generation Mobile Network	2012 (auch Highspeed Mobilfunk)	Zusätzlich u.a. 2600	s. LTE (Telefonie nicht mehr leitungsvermittelt!)	1 Gbit/s	500 Mbit/s
5G	?	?	?	?	?	?	?

Quellen: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/kom/0406221.htm
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Funktechniken
Stand: 06.05.2013