IN ARBEIT/WORK in PROGRESS

englische Abkürzung	englisches Wort	deutsche Bedeutung
BTN	button	Taster, Schalter
LCD	liquid crystal display	Flüssigkristallbildschrim
PCB	printed circuit board	Platine, auf der die Bauteile gelötet werden.
SOCKET	socket	Sockel in den Bauteile gesteckt werden können. z.B. SDCard-Socket oder Microcontroller-Socket
SWITCH	switch	Schalter zum ein-/ausschalten von Funktionen bzw. der Konsole.
UART	Universal Asynchronous Receiver Transmitter	universelle asynchrone Sende-/Empfangseinheit; hierüber kann mit einem PC auf den Mikrocontroller über USB zugegriffen werden.
USB	Universal Serial Bus	universeller serieller Bus; Schnittstelle an einem PC oder Tablett, um externe Endgeräte anzuschließen.